Martin-Luther-Universitaet
Fachbereich Chemie
Institut fuer Physikalische Chemie
Dipl.-Chem. Thomas Meinike
Geusaer Strasse / Gebaeude 106
D-06217 Merseburg

Tel: (49) 03461 462478 (Labor)
     (49) 03461 462484 (Buero)

Fax: (49) 03461 462370 (Zentrale)

E-Mail: meiniket@mailserv.rz.fh-merseburg.de


Allgemeine Informationen zum Programm BEAM-DAT for Windows Version 2.0
======================================================================

Das Programm BEAM-DAT for Windows ist der Nachfolger der DOS-Version. Es
wurde zur Auswertung von Messungen mit einem Massenspektrometer der Firma
BALZERS / QUADSTAR-Software entwickelt.
Die gepackte Datei 'BEAMWIN2.ZIP' enthaelt die Dateien der Originaldiskette
und diese sollten vor der Installation auf eine Diskette entpackt werden,
es ist jedoch auch eine direkte Installation von der Festplatte moeglich.
Mit dem SETUP-Programm wird die Installation unter Windows ausgefuehrt.
Nach der Installation existiert eine neue Programmgruppe.
Es wurde eine sehr ausfuehrliche Windows-Hilfedatei 'BEAM4WIN.HLP' erstellt,
welche auch eine spezielle Dokumentation ersetzt. Diese Hilfe ist im Pro-
gramm ueber das Menue Hilfe bzw. die Taste F1 erreichbar. Bei Bedarf kann
der Hilfetext ueber die Druckfunktion des Windows-Hilfeprogramms gedruckt
werden.

!!! Fuer die Anwendung der BEAM-DAT-Software wird seitens des Autors keine
!!! Haftung in Bezug auf Schaeden an Hardware oder Software uebernommen!

BEAM-DAT wird als Freeware den Kunden der Firma BALZERS sowie Interessenten
zur Verfuegung gestellt. Es wird um eine Rueckmeldung beim Autor gebeten,
um den direkten Kontakt zu den Anwendern herzustellen. Ein Telefonanruf
oder eine kurze E-Mail reicht aus.
Kreative Hinweise und Fehlerreports werden dankend entgegengenommen.


Neuerungen und Zusaetze in Version 2.0
======================================

- Menue Parameter

Funktion Spektrumskalierung
---------------------------
Eine Spektrumauswertung kann auf ein Bezugsspektrum normiert werden, d.h.
alle Peaks des aktuellen Spektrums werden auf den 100 %-Peak des Bezugs-
spektrums umgerechnet. Einzugeben ist dazu die hoechste Intensitaet im
gewuenschten Bezugsspektrum.
Wir wenden diese Funktion zum Vergleich zweier Spektren an, welche einmal
ohne und einmal mit einer chemischen Reaktion aufgenommen wurden.
Im Spektrum mit Reaktion gibt es beim Einsatz dieser Funktion keinen 100 %-
Peak mehr. Die erhaltenen Intensitaeten zeigen nun direkt die jeweilige
Zu- bzw. Abnahme auf den Massenzahlen an.
Die Standardeinstellung ist '1', d.h. keine Skalierung.


Funktion Umrechnungsdaten
-------------------------
In Spektren mit nur einer Massenzahl wird mit dieser Funktion eine Umrechnung
der Groesse Zeit in die Zielgroesse Wellenlaenge ermoeglicht. Wir verwenden
diese Funktion in Zusammenhang mit Laser-Experimenten (REMPI).
Es werden z.B. Spektren auf einer gewaehlten Massenzahl unter Variation der
eingestrahlten Wellenlaenge des Laserlichtes aufgenommen. In der QUADSTAR-
Datei wird zu jedem Datenpunkt die Zeit registriert (Intensitaet als Funktion
der Zeit).
Eingaben:
Start-Wellenlaenge in nm, Scan-Rate des Lasers in nm/s und ein optionaler
Wert fuer die Skalierung der Intensitaeten (Standard ist hier der Wert '0',
d.h. keine Skalierung).
Im ERGEBNIS-Verzeichnis liegen nach der Rechnung neben den bekannten Dateien
drei neue vor:
FILENAME.DAT ... Intensitaet als Funktion der Zeit
FILENAME.SCL ... Intensitaet als Funktion der Wellenlaenge
FILENAME.SCY ... Intensitaet als Funktion der Wellenlaenge
(weitere Hinweise in der Online-Hilfe).
Das Dateiformat ist ein spezielles ASCII-Format (TechPlot(TM)-Format) in der
allgemeinen Form:

BEGIN
X-Wert 1     Y-Wert 1
.
.
X-Wert N     Y-Wert N
END

Diese Funktion kann auch ueber den eingebauten Button ganz rechts in der
unteren Buttonleiste erreicht werden.


- Menue Datensatz

Funktion MZ : Min %
-------------------
Anzeige des Datensatzes zur Massenzahl mit der minimalen Intensitaet.

Funktion MZ : 100 %
-------------------
Anzeige des Datensatzes zur Massenzahl mit der maximalen Intensitaet.

Diese Funktionen wurden auch in Form der MZ-Buttons implementiert.


BEAMGRAF Version 2.0 (Grafik-Engine von BEAM-DAT Version 2.3 fuer DOS)
======================================================================

Im Lieferumfang der Version 2.0 von BEAM-DAT for Windows befindet sich das
DOS-Programm 'BEAMGRAF.EXE'. Dieses beinhaltet die Grafik-Funktionen der
urspruenglichen DOS-Version von BEAM-DAT. Da diese Version nicht mehr
weiterentwickelt wird, aber die Grafikfunktionen durchaus noch gefragt sind,
wurde dieser Kompromiss eingegangen. Das BEAMGRAF-Programm kann auch extern
verwendet werden. Ein einfacher Aufruf erfolgt durch Doppelklick auf eines
der beiden BEAM4WIN-Icons oben rechts im Hauptfenster.
Das Programm liest die BEAM-DAT-Spektrenformate .SPK und .SPR und
erstellt Grafiken im Modus 640 x 480 Punkte (VGA). Beim Aktivieren der
PCX-Option wird das jeweilige Spektrum als PCX-Datei auf der Festplatte im
SPEKTRUM-Verzeichnis abgelegt. Das Bild hat dabei einen schwarzen Hintergrund.
Mit der breiten Palette verfuegbarer Grafiksoftware koennen die PCX-Bilder
invertiert werden. Auch moderne Textverarbeitungen bieten diese Option an.
Diese Grafikoption wurde vor allem zur Erstellung von Praesentationsgrafiken
im Balken-Modus entwickelt. Es werden nur die einzelnen Massenzahlen mit
der zugehoerigen prozentualen Intensitaet dargestellt.


Grafische Neuerungen und Windows 95
===================================

Die Programmoberflaeche wurde verbessert und kosmetisch aufpoliert, z.B. kann
das Hauptfenster jetzt skaliert werden und ein Statusbalken zeigt den Fortgang
der aktuellen Auswertung an.
Unter den Betas und der Final Version von MS-Windows 95 laeuft BEAM-DAT bisher
ohne Probleme. Das Programm erkennt das neue Betriebssystem und stellt einige
Bildschirmoptionen darauf ein.


Neue Kommandozeilenoption
=========================

Neben den bekannten Kommandozeilenoptionen
-NB ... No Beep, -NL ... No Logo und deren Kombinationen
gibt es ab Version 2.0 die Option -NT ... No Title. Dabei wird der Dialog
zur Abfrage eines Spektrumtitels nach jeder Berechnung unterdrueckt.
Diese drei Parameter koennen auch in jeder (alphabetischen) Kombination
beim Programmstart angewendet werden.

z.B.: C:\BEAM4WIN\BEAM4WIN.EXE -NBLT


Weitere Hinweise sind in der Online-Hilfe (BEAM4WIN.HLP) enthalten.


Bezug der aktuellen Programmversionen
=====================================

Die aktuellen Versionen von BEAM-DAT (Windows bzw. DOS) sind unter folgenden
Internet-Adressen zu finden (*.ZIP und *.TXT):

ftp://ftp.fh-merseburg.de/pub/msdos/application/chemistry

ftp://ftp.uni-halle.de/pub/msdos/chemistry

Disketten und gedruckte Dokumentationen werden auf Anfrage gegen Unkosten-
erstattung verschickt.


Literaturhinweise
=================

[1]
BALZERS AG:
"Dank flexibler Balzers-Software ... leicht adaptierbare Loesungen -
Erweiterung der QUADSTAR(TM)-Software: BEAM-DAT",
BALZERS VACUUM SPECTRUM, Nummer 15, April 1995, Seite 10.

[2]
T. Meinike:
"BEAM-DAT for Windows - Auswertung von QUADSTAR(TM)-Datenfiles, Version 2.0 /
Oktober 1995.", Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, Institut fuer
Physikalische Chemie.

Ich bitte darum, das Programm in dieser Form zu zitieren. Kopien des Artikels
unter [1] koennen bei mir angefordert werden.

-----------------------------------------------------------------------------

Viel Erfolg mit BEAM-DAT for Windows 2.0!            T. Meinike, 01. 11. 1995

-----------------------------------------------------------------------------
